**全天候长效油烟净化系统技术参数**

**一、设备名称及数量：**

全天候长效油烟净化系统(包含控制箱) 一套

**二、项目预算：**

项目预算人民币9万元

**三、技术参数：**

3.1处理风量10000m³/h 、功率20w、电压220V/50Hz、材质304不锈钢；

3.2适用于全天候长效油烟净化系统控制箱：功率5.5w；

3.3材质304不锈钢；

3.4灶数不少于4个；

3.5设备带原位免清洗功能，自带清洗维护功能。

**四、产品配置清单**

4.1不锈钢排烟罩 1个

4.2室内及室外镀锌排烟管道 1套（以安装量配足）

4.3排烟风机 1个

4.4油烟净化器1个

4.5送风风机 1个

4.6送风管道 1套（以安装量配足）

4.7 150°C防火阀（以安装量配足）

4.8安装及调试费（达到可以使用为准）

4.9油烟检测报告

4.10相关辅料（以安装量配足）

**五、供货时间：**

签订合同后7个工作日

**六、供货地点：**

北京市昌平区南口镇燕岭农业生态园北方大动物研究基地

**七、安装要求：**

1.根据我方现场安装设备管道（包括风机），报价含安装费，采取房屋顶部安装，房屋平面图见附件。

2.设备安装调试后油烟排放符合北京市DB11/1488-2018《餐饮业大气污染物排放标准》 为准，且提供合格的检测报告

**八、验收：**

1.验收标准以 北京市DB11/1488-2018《餐饮业大气污染物排放标准》 为准；

2.交货时应提供全套设备清单、技术资料、检验报告并提供调试、免费技术培训等服务。

**九、质量保证：**

1.质保期为自设备安装调试正常运行后　3 年；

2.在质保期内，如货物设备非因人为原因而出现质量问题，供货方应负责包修、包换或包退，承担修理、调换费用；供货方在保证在接到故障电话后 12 小时内响应用户要求， 24 小时内派员上门现场维护并在 48 小时内排除故障。

3.在质保期内，如因设备原因导致环保部门检测不符合 北京市DB11/1488-2018《餐饮业大气污染物排放标准》验收标准，供货方承担相应全部责任。

**十、报价要求：**

请参照产品配置清单分项报价，报价须将配置清单中所有设备列明，可拓展或修改，未按要求提供该表的将视为没有实质性响应文件。对于供应商免费提供的项目，供应商要先填写该项目的实际价格，在旁边注明免费及此项不计入总价或合计价。所有价格系用人民币：元表示。

报价为人民币完税价格，该价格包含设备运送至采购人指定地点运费、保险费、装卸费、安装调试费、仪器设备检查、易损件、备件、专用工具、资料、培训等所需的全部费用，我方不再支付任何费用。

附件：房屋平面图



